**服务器询价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 详细招标参数及资质要求 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 小计（元） |
| 1 | 服务器 | 1.国产品牌4U机架式服务器； ▲2.处理器主频≥2.3GHz，核数≥16-Core；≥2颗英特尔至强金牌5218(2.3GHz/16-Core)处理器 3.内存≥2\*32G DDR4内存；内存插槽数≥24个，内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）；支持单颗粒数据纠错（SDDC）；支持内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）；支持内存过热调节（Memory Thermal Throttling）；支持内存Rank冗余热备（Rank Sparing）；支持内存镜像（Memory Mirroring：Intra-socket）；（提供服务器产品技术白皮书功能证明截图） 4.≥20块16T SATA硬盘，支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘；为保证后期扩容，硬盘数量≥40块，需提供证明截图 5.配置一块RAID卡；支持RAID0，1，10，5，6，50，60；2G缓存； 6.配置2个千兆以太网网口，2个万兆光端口（不含光模块）； 7.配置双电源，支持热插拔交流电源； ▲8.使用Web/Redfish方式基于HTTP协议登录时要求采用安全的TLS协议，且默认版本为TLS 1.2、TLS 1.3版本。提供操作界面功能截图。 ▲9.支持SNMP SHA256/SHA384/SHA512鉴权算法和AES加密算法。提供操作界面功能截图。 ▲10.为了保证系统的安全可信、供应及维保连续性，服务器管理软件支持所有者在中华人民共和国大陆境内工商局登记注册的芯片。投标厂商需要提供芯片照片及国产化证明材料，要求芯片厂商为中华人民共和国大陆境内注册厂商。 提供相关证明材料说明。 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 合计： | 拾伍万元整 | | | | | 150000 | |